**Zakres prac malarskich – rozszerzony:**

1. Zabezpieczenie okien, drzwi wejściowych, piwnicznych oraz drzwi do mieszkań folią.
2. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian i sufitów wraz z zejściem do piwnicy poprzez usunięcie starych powłok malarskich.
3. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian i sufitów wraz z zejściem do piwnicy poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem gruntującym.
4. Założenie profili kątowych na wszystkich kątach ścian klatki schodowej oraz wokół otworów drzwiowych i okiennych.
5. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian i sufitów wraz z zejściem do piwnicy poprzez nałożenie gładzi gipsowej wraz ze szlifowaniem.
6. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian i sufitów wraz z zejściem do piwnicy poprzez gruntowanie preparatem gruntującym.
7. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów wraz z zejściem do piwnicy farbami emulsyjnymi.
8. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian wraz z zejściem do piwnicy pod malowanie farbami olejnymi lamperii poprzez nałożenie gładzi gipsowej wraz ze szlifowaniem.
9. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian wraz z zejściem do piwnicy pod malowanie farbami olejnymi lamperii poprzez gruntowanie preparatem gruntującym.
10. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian wraz z zejściem do piwnicy lamperii farbami olejnymi.
11. Malowanie farbą akrylową dekoracyjną (granit w płynie) np. ”multilan 004 firmy Dewax” wraz z lakierowaniem lakierem bezbarwnym w rejonie wejściowym klatki schodowej na przygotowanym podłożu.
12. Malowanie farbą olejną cokolików cementowych oraz policzków biegów schodowych.
13. Malowanie farbami olejnymi balustrad schodów oraz krat.
14. Malowanie farbami olejnymi parapetów okiennych.
15. Malowanie farbami olejnymi rur instalacji wewnętrznych: gazowych, grzejników c.o., itp.
16. Malowanie korytek instalacji teletechnicznych farbami emulsyjnymi i olejnym.
17. Malowanie farbami olejnymi powierzchni drzwi wraz z framugami – wejście na strych (ul. Hutnicza 1, 1a, 1b).
18. Malowanie farbami olejnymi powierzchni drzwi wraz z framugami i stopnicami/drabinami – wyjście na dach (ul. Struga 34, 36, 62).
19. Malowanie skrzynek elektrycznych.
20. Mycie klatki schodowej oraz korytarzy po robotach malarskich.